|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Устройство** | **Интерфейс** | **IPv4-адрес** | **Маска подсети** | **Шлюз по умолчанию** |
| **IPv6-адрес/префикс** | **Локальный адрес канала IPv6** |
| R1 | G0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.128 | — |
| 2001:DB8:2::1/64 | FE80::1 | — |
| G0/1 | 192.168.0.129 | 255.255.255.192 | — |
| 2001:DB8:ACAD:1::1/64 | FE80::1 | — |
| G0/2 | 192.168.0.193 | 255.255.255.224 | — |
| 2001:DB8:ACAD:2::1/64 | FE80::1 | — |
| S0/0/1 | 172.16.1.2 | 255.255.255.252 | — |
| 2001:DB8:2::1/64 | FE80::1 | — |
| Central | S0/0/0 | 209.165.200.226 | 255.255.255.252 | — |
| 2001:DB8:1::1/64 | FE80::2 | — |
| S0/0/1 | 172.16.1.1 | 255.255.255.252 | — |
| 2001:DB8:2::2/64 | FE80::2 | — |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.0.2 | 255.255.255.128 | 192.168.0.1 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.0.130 | 255.255.255.192 | 192.168.0.129 |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.0.194 | 255.255.255.224 | 192.168.0.193 |
| Staff | NIC | 192.168.0.3 | 255.255.255.128 | 192.168.0.1 |
| 2001:DB8:ACAD::2/64 | FE80::2 | FE80::1 |
| Sales | NIC | 192.168.0.131 | 255.255.255.192 | 192.168.0.129 |
| 2001:DB8:ACAD:1::2/64 | FE80::2 | FE80::1 |
| IT | NIC | 192.168.0.195 | 255.255.255.224 | 192.168.0.193 |
| 2001:DB8:ACAD:2::2/64 | FE80::2 | FE80::1 |
| Web | NIC | 64.100.0.3 | 255.255.255.248 | 64.100.0.1 |
| 2001:DB8:CAFE::3/64 | FE80::2 | FE80::1 |