*В)*

*TCP Да.*

*Г)*

*1025 ,80, 0, 0 SYN*

*Е)*

*80, 1025, 0, 1. SYN + ACK. Порты меняются друг с другом, номер подтверждения 1. SYN поменялся на SYN + ACK.*

*З)*

*1025, 80, 1, 1. PSH + ACK Порты отправителя и назначения меняются, номера последовательности и подтверждения равны единице.*

*В)*

*TCP Да.*

*Г)*

*1025, 21, 0, 0. SYN*

*Е)*

*21, 1025, 0, 1. SYN + ACK. Порты меняются, номер 1.*

*Ж)*

*1025, 21, 1, 1. ACK. Порты меняются друг с другом, и номера 1*

*И)*

*пришло Welcome to PT Ftp server*

*В)*

*UDP нет*

*Г)*

*1025, 53. UDP не может устаноаить надежное соединение.*

*Е)*

*53, 1025. Порты меняются местами.*

*Ж)*

*DNS ANSWER*

*В)*

*TCP Да.*

*Г)*

*1025, 25, 0, 0. SYN*

*Е)*

*25, 1025, 0, 1. SYN + ACK. Порты меняются местами номер 1.*

*Ж)*

*1025, 25, 1, 1. ACK. Порты меняются местами, и номера последов и подтверж равны 1. ACK*

*И)*

*1025, 25, 1, 1. PSH + ACK. Порты меняются местами, и номера последоват и подтверж 1*

*К)*

*SMTP. POP3*

*Б)*

*TCP 21*

*В)*

*ESTABLISHED*

*Г)*

*FTP пароль*