1. Настройте безопасность портов для ограничения входящего трафика порта путем ограничения MAC-адресов **с комментарием каждой строки**

en привилег режим

conf t заходим в конфиг терм

inter range fa0/1 – 2 Выбираем интерфейс FastEthernet от 1 до 2 включительно

switchport port-security средства безопасности портов на интерфейсе(включаем)

switchport port-security maximum 1 задаем макс безопасных адресов допустимых для доступа к порту(у меня 1)

switchport port-security mac-address stick получение прикрепленных адресов (включено/разрешено)

switchport port-security violation restrict при возникновении проблемы(ошибки) порты отключаются

interface range fa0/3 – 24 , gi1/1 – 2 все не использующиеся порты(отключаем их)

shutdown