|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Устройство** | **Интерфейс** | **IP-адрес** | **Маска подсети** | **Шлюз по умолчанию** |
| HQ | G0/0 | 172.16.127.254 | 255.255.192.0 | — |
| G0/1 | 172.16.63.254 | 255.255.192.0 | — |
| S0/0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.252 | — |
| S0/0/1 | 64.104.34.2 | 255.255.255.252 | 64.104.34.1 |
| Branch | G0/0 | 172.16.159.254 | 255.255.240.0 | — |
| G0/1 | 172.16.143.254 | 255.255.240.0 | — |
| S0/0/0 | 192.168.0.2 | 255.255.255.252 | — |
| HQ1 | NIC | 172.16.64.1 | 255.255.192.0 | 172.16.127.254 |
| HQ2 | NIC | 172.16.0.2 | 255.255.192.0 | 172.16.63.254 |
| HQServer.pka | NIC | 172.16.0.1 | 255.255.192.0 | 172.16.63.254 |
| B1 | Сетевой адаптер | 172.16.144.1 | 255.255.240.0 | 172.16.159.254 |
| B2 | NIC | 172.16.128.2 | 255.255.240.0 | 172.16.143.254 |
| BranchServer.pka | Сетевой адаптер | 172.16.128.1 | 255.255.240.0 | 172.16.143.254 |