|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стандартный | По умолчанию | плавающий |
|  |  |  | **+** |
|  | **+** |  |
| **+** |  |  |
|  |  | **+** |
|  | **+** |  |

1. статические маршруты следующего перехода

en

conf t

Ip router 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

Ip router 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1

1. напрямую подключенные статические маршруты

en

conf t

Ip router 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/0/1

Ip router 172.16.2.0 255.255.255.0 s0/0/1

Ip router 172.16.3.0 255.255.255.0 s0/0/1

1. полностью заданные статические маршруты

En

Conf t

Ip router 172.16.1.0 255.255.255.0 s/0/0/1 192.168.1.2

Ip router 172.16.2.0 255.255.255.0 s/0/0/1 192.168.1.2

Ip router 172.16.3.0 255.255.255.0 s/0/0/1 192.168.1.2